**Aprob:**

**Director adjunct**

**Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vladimir LUPU**

**L.Ș. ,,\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024**

**CAIET DE SARCINI**

Obiectul: **Utilaje pentru lucrările de întreținere de bază a drumurilor publice naționale în perioada primăvara-vara-toamna.**

Autoritatea contractantă: **Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”.**

**Lotul nr. 2. Tocător lateral resturi vegetale (stare nouă).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. ord** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Specificarea tehnică deplină** | **Cantitatea**  **(buc)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 16700000-2 | Tocător lateral resturi vegetale | **Tocător lateral resturi vegetale.**  Specificații:  - **Putere tractor:** 60 - 100 c.p. (82 - 136 kw);  - **Lațimea de lucru: min.**1600 mm;  - **Lațime totala:** min. 1850 mm;  - **Regulare unghi:** 90° (grade) – min. 55° ( grade);  - **Deplasare laterala hidraulica min:** 0,900 m;  - **Greutate ciocan min:** 1200 gr;  - **Numărul cuțite min:** 40 bucati;  - **Cardan:** 6 x 6 fortificat inclus;  - **Diametru rotor:** min. 400 mm;  - **Numar Ciocane:** min. 20 buc;  - **Greutate max.**: 700 kg;  - **Viteza Rotor:** min. 540 – max. 1000 rotații / min.;  - **Reductor central dotat cu mecanizm de siguranta;**  **- Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte;**  **- Sistem flotant de copiere a reliefului;**  **Garanție minimum 24 luni**. | 10 |

***Caracteristicile tehnice și funcționale specifice în Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice și funcșionale superioare celor specificate.***

Va rugăm să specificați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcșionale care sunt relevante pentru performantele produsului ofertat.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a utilajului / echipamentulor, astfel încît să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

**Garanție și service după recepția finală a utilajului.**

a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele utilajului pentru o perioadă de minim 24 luni, ea fiind specificată pentru fiicare tip de componentă în parte;

b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea utilajului și constituie 24 luni;

c) **Furnizorul va trebui sa asigure servicii de întreținere după comercializare, sigure și permanente** la sediul său, la Beneficiar, la un sediu de service **consemnat în contract**, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propuneri tehnice a operatorului economic, **garantînd reparația utilajului și înlocuirea rapidă a pieselor defectate;**

d) **în perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite.** Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afara de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică;

e) Furnizorul va trebui sa prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție;

f) **Furnizorul trebuie sa prezinte lista (nume, adresa, numărul de telefon, etc.) persoanelor abilitate să asigure serviciile pentru bunurile contractate;**

g) **Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul Furnizorului, acesta fiind obligat a avea un program de lucru între orele 08.30 – 17.00 (luni-vineri).**

Costul estimativ al licitației **– 1188333,0 lei (fără TVA),** termenul livrării **–** **până la 01 august 2024.**

Șef Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere Petru Triboi

Șef Serviciul Drumuri Sergiu Godiac

Elaborat: consultant Serviciul Drumuri Constantin Șargu