**Aprob:**

 **Director adjunct**

**Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vladimir LUPU**

**L.Ș. ,,\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024**

**CAIET DE SARCINI**

Obiectul: **Utilaje pentru lucrările de întreținere de bază a drumurilor publice naționale în perioada primăvara-vara-toamna.**

Autoritatea contractantă: **Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”.**

 **Lotul nr. 3. Etanșant de fisuri asfalt conceput pentru încălzirea și turnarea etanșantului de mastic bituminos pentru reparația fisurilor și umplerea rosturilor (stare nouă).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. ord** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Specificarea tehnică deplină** | **Cantitatea****(buc)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 43300000-6 | Etanșant de fisuri asfalt conceput pentru încălzirea și turnarea etanșantului de mastic bituminos pentru reparația fisurilor și umplerea rosturilor. | **Etanșant de fisuri asfalt conceput pentru încălzirea și turnarea etanșantului de mastic bituminos pentru reparația fisurilor și umplerea rosturilor.**Specificații:- **Capacitate rezervorului pentru material:** min. 500 litri;- **Motor:** (Diesel);- **Puterea arzatorului:** min. 50 Kw;- **Capacitatea pompei cu angrenaje:** minim 6 litri / min;- **Greutate totală:** max. 1500 kg;- **Volumul rezervorului pentru combustibil:** min. 50 litri;- **Incalzitor cu ulei termic**;- **Lunhimea** **furtunului încălzit electric:** min. 6 metri;- **Productivitatea furtunului:** min. 10 litri / min;- **Încălzirea masticului:** prin uleiul termic (manta de ulei termic);- **Timpul de încălzire a masticului la temperatura de funcționare**: max. de 2 ore;- **Temperatura de funcționare a masticului, în funcție de marca masticului:** 120°- 180°C.Utilajul sa includa:**- Arzătorul pe motorina;****- Compresor;****- Generator;****- Remorca pentru transportare cu capacitatea de minim 3500 kg.** **Garanție minimum 24 luni**. | 10 |

***Caracteristicile tehnice și funcționale specifice în Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice și funcșionale superioare celor specificate.***

Va rugăm să specificați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcșionale care sunt relevante pentru performantele produsului ofertat.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a utilajului / echipamentulor, astfel încît să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

 **Garanție și service după recepția finală a utilajului.**

a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele utilajului pentru o perioadă de minim 24 luni, ea fiind specificată pentru fiicare tip de componentă în parte;

b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea utilajului și constituie 24 luni;

c) **Furnizorul va trebui sa asigure servicii de întreținere după comercializare, sigure și permanente** la sediul său, la Beneficiar, la un sediu de service **consemnat în contract**, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propuneri tehnice a operatorului economic, **garantînd reparația utilajului și înlocuirea rapidă a pieselor defectate;**

d) **în perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite.** Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afara de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică;

e) Furnizorul va trebui sa prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție;

f) **Furnizorul trebuie sa prezinte lista (nume, adresa, numărul de telefon, etc.) persoanelor abilitate să asigure serviciile pentru bunurile contractate;**

g) **Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul Furnizorului, acesta fiind obligat a avea un program de lucru între orele 08.30 – 17.00 (luni-vineri).**

Costul estimativ al licitației **– 6336666,0 lei (fără TVA),** termenul livrării **–** **până la 01 august 2024.**

 Șef Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere Petru Triboi

 Șef Serviciul Drumuri Sergiu Godiac

 Elaborat: consultant Serviciul Drumuri Constantin Șargu